**Берегите свой автомобиль!**

С начала 2024 года на территории Ширинского района произошло 7 пожаров, объектами которых явились транспортные средства и гаражи. Огнем уничтожено и повреждено 7 автомобилей и 5 гаражей. Наиболее частая причина загораний – нарушение правил технической эксплуатации и монтажа систем, механизмов и узлов транспортного средства. К пожару приводят и самостоятельно установленные системы подогрева тосола, которые не предусмотрены заводом изготовителем машины, использования различного рода утеплителей двигателя. Замыкание проводки в машине может спровоцировать нагрузка дополнительными электроприборами, установка несертифицированных сигнализаций. Утепление подкапотного пространства горючими материалами так же не раз становилось причиной пожара. Особого внимания требуют авто, оборудованные газовыми установками. Утечка газа, особенно в замкнутом пространстве (в гараже), при наличии источника зажигания может послужить причиной взрыва. Если вы не планируете выезжать из гаража в течение долгого времени, то лучше обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора клеммы.

Но какой бы не была причина, итог практически всегда один – автомобиль выгорает дотла.   Легковой автомобиль полностью сгорает за 15–20 минут. После 10 минут горения он уже может не подлежать восстановлению. Если же вы справитесь с пожаром за пару минут, вам удастся быстро отремонтировать машину и обойтись небольшими затратами. Во многих случаях «железного коня» можно было спасти, будь у автовладельца под рукой огнетушитель. Именно огнетушитель является самым эффективным средством в борьбе с начинающимся возгоранием транспортного средства. Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым или углекислотным огнетушителем, массой не менее 2 кг (л), а для грузового автомобиля массой свыше 3,5 тонн, специализированной техники – не менее 5 кг (л). На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине (за исключением грузовых автомобилей), в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.) Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители — не реже одного раза в 24 месяца.

Отряд противопожарной службы РХ № 7